|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Power (PRP)** | **Engine** | **Generator** |
| **KVA/V/Hz** |
| G-Drive | 30/400/50 | FPT | - |
| 50/400/50 | FPT | - |
| 80/400/50 | FPT | - |
| 100/400/50 | FPT | - |
| 120/400/50 | FPT | - |
| 170/400/50 | FPT | - |
| Sound Proof | 120/400/50 | FPT | MECCALTE |
| 200/400/50 | FPT | MECCALTE |
| 250/400/50 | FPT | MECCALTE |
| Open GENSET | 50/400/50 | FPT | MECCALTE |
| 80/400/50 | FPT | MECCALTE |
| 120/400/50 | FPT | MECCALTE |
| 170/400/50 | FPT | MECCALTE |
| 200/400/50 | FPT | MECCALTE |
| 300/400/50 | FPT | MECCALTE |
| 400/400/50 | FPT | MECCALTE |
| 100/400/50 | VOLVO | MECCALTE |
| (INMESOL) |
| 250/400/50 | VOLVO | MECCALTE |
| (INMESOL) |